	序号
	产品名称
	产品描述
	数量

	1
	心电采集终端
	[bookmark: _GoBack]1、尺寸≦105*66*40mm，内置全网通物联网数据卡（4G/5G兼容），支持移动联通电信各大运营商。
2、直接连接车载除颤监护仪，不用依赖任何热点（蓝牙及WIFI）将患者的生命体征参数及波形实时无线传输至急救中心及接诊医院。
3、所有回传数据及波形能够长期存储，具有实时报表、趋势图表、趋势列表、报警报表等统计功能，数据统计间隔时间可调节，必须精确到秒，所有报表均可以下载、打印，以满足临床质控分析需求。
	2套

	2
	心电采集模块
	1、5G数据传输模块不依赖于急救车等特定使用环境，和车载除颤监护仪连接后可以在任意地点实现病人的生命体征数据及波形实时上传。
2、软件能够和120指挥调度系统进行对接，能够提供直接使用、无需解析的数据协议、实时波形、各类统计报表供对接方直接使用。
3、具有和急救车信息管理系统、急诊医生工作站管理系统等软件著作权证书。
4、软件提供中央监护系统软件医疗器械注册证，并具有政府医疗器械检测机构出具的远程监护系统软件检测报告。
	2套

	3
	系统集成
	设备安装、系统联调联测及人员培训等。
	1项

	1、项目总预算3万元。
2、供货期：合同签订后15个工作日。
3、质保期1年，自项目验收合格之日起计算。
4、项目验收合格后，乙方向甲方出具有效发票，甲方自收到发票之日起30个工作日内支付合同金额的100%。
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