东西区换热器加装可拆卸保温套
[bookmark: OLE_LINK1]一、供应商资质：应俱备IS09001质量管理体系，IS014001环境管理体系认证，IS045001职业健康安全管理体系。（证书覆盖范围：保温套加工相关。）
一、材料清单
	序号
	品名
	规格(mm)
	厚度（mm）
	单位
	数量
	院区

	1
	[bookmark: OLE_LINK7]板式换热器
	1380*310*800
	30
	[bookmark: OLE_LINK5]套
	4
	西区

	2
	制氧站式换热器
	1080*470*125
	30
	套
	2
	东区

	3
	配电房式换热器
	900*320*120
	30
	套
	1
	

	4
	7号楼天台板式换热器
	1060*470*125
	30
	套
	2
	

	5
	1号楼天台板式换热器
	1060*470*125
	30
	套
	2
	

	总计
	11
	


[bookmark: OLE_LINK6]注：1.产品类型：换热器可拆卸保温套。
2.交货期：30天，此报价含税，安装及运费由供货方负责。
3.数量：按现场实际更换尺寸与数量计算。
4.交货地址：扬州大学附属医院东、西院区。
5.质保：产品质保期为1年。
三、保温套组成
	层级
	材料
	作用

	外层保护面布
	耐高温硅橡胶玻纤布/氟橡胶布
	防水、防油污，机械防护，耐擦洗

	中间保温芯
	超细玻璃棉 / 硅酸铝棉/气凝胶毡
	阻隔热传导，降低散热损失、防烫伤

	内层贴面
	玻纤织物
	隔离保温棉，防止纤维脱落，保护芯材

	固定配件
	耐高温魔术贴、尼龙/不锈钢绑带、金属扣
	快速拆装，贴合设备外形


四、示例图片
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