
项目需求
1.项目概况
1.1项目名称：扬州大学附属医院西区医院二级水表安装项目
1.2项目地点：扬州大学附属医院西区
2.采购项目内容及要求
采购项目内容：扬州大学附属医院西区医院安装二级智能水表共计六只，有数据远程功能，免破管安装，提供抄表平台
2.1项目安装点位
	序号
	安装地点
	管径（暂估）
	数量

	1
	发热门诊总进水管
	40mm
	1

	2
	肝病门诊总进水管
	40mm
	1

	3
	消防水池总进水管
	100mm
	1

	4
	消防水箱总进水管
	100mm
	1

	5
	病理科楼总进水管
	100mm
	1

	6
	行政楼总进水管
	200mm
	1

	合计
	
	
	6


2.2技术参数要求等：
2.2.1无线远传水表系统通讯方式：RS485（支持MODBUS协议）\NB-LOT\4G远程等无线通信技术，安装无需布线。
无线远传水表采用外夹式连接，传感器固定在管道外壁，安装无需破管。
适用口径：满足DN40～200mm
电源电压：DC3.6V～24V（院方提供市电电源接口，由供货方自行施工解决；或采用内置电池供电）
环境温度：－30℃～+60℃
相对湿度：30%～95%RH
工作精度：±2%
工作寿命：6年以上
水介质温度：0℃～40℃（冷水）
智能通信：4G无线远传模块含6年流量费，由供货方免费提供抄表平台
全套设备配件质保期一年，质保期内，需对院方进行抄表平台免费的技术指导，若水表系统及硬件设备出现问题，供货方需1小时内响应，2小时内配合甲方解决问题；如需现场解决，需24小时内到达现场并解决。
2.3项目清单
	序号
	名称
	品牌
	型号参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	超声波流量计
	
	对夹式
	台
	6
	
	
	

	2
	智能通信单元
	
	4G无线远传模块含6年流量费
	台
	6
	
	
	

	3
	用户侧系成平台
	
	
	台
	1
	
	
	

	4
	安装调试费
	
	
	

	5
	合计
	
	
	




