**扬州大学附属医院2024年计算机年度供应采购项目院内公开谈判文件**



采 购 人：**扬州大学附属医院**

发 放 日 期：**2024年9月**

**目 录**

一、院内公开谈判邀请……………………………………………………………2

二、项目需求………………………………………………………………………3

三、投标人须知……………………………………………………………………4

四、投标文件格式及附件要求……………………………………………………7

五、供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………12

**一、招标邀请**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扬州大学附属医院2024年计算机年度供应采购项目 | | | | |
| 服务地点 | **扬州大学附属医院** | | | | |
| 承包方式 | / | 质量标准 | | 合 格 | |
| 院内公开谈判预算价 | 90万 | 标书工本费 | | / | |
| 投标文件要求 | 投标文件正本1份，副本4份；所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的签字。 | | | | |
| 报名截止时间 | 2024年9月23日17：00 | | | | |
| 文件递交地址 | 扬大附院西区行政楼403办公室 | | | | |
| 谈判时间 | 2024年9月24日14：30 | | 地点 | | **扬大附院西区行政楼407会议室** |
| 联系方式 | 联系人：张老师 联系电话：0514-82099552  地址：扬大附院西区行政楼403办公室 | | | | |
| 备注 | **未提供格式的投标人自拟。** | | | | |

**二、项目需求**

台式计算机采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 台数 | 备注 |
| 1 | 商用台式机一 | 120台 | 按需供货，数量为预估，按实结算 |
| 2 | 商用台式机二 | 20台 |
| 3 | 商用台式一体机 | 10台 |
| 4 | 信创台式机 | 20台 |

备注：医院为了统一管理和工作安排，《商用台式机一》、《商用台式机二》、《商用台式一体机》必须为同一品牌。

1、技术参数要求**（以下参数中，斜体字带下划线为实质性要求，不接受负偏离。）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **技术参数要求** |
| **1** | **商用台式机一（120台）** |
| *CPU* | *I5-12500及以上，（不接受非intel系列CPU）* |
| *主板* | *Intel Q670 芯片组及以上，（不接受B、H等其他系列芯片组）* |
| *内存* | *≥16G DDR4 3200MHz内存，最大支持64G内存* |
| 显卡 | 集成显卡 |
| *声卡* | *集成HD Audio 声卡,前置通用音频接口，后置音频输出接口* |
| *硬盘* | *≥256G SSD固态硬盘 M.2接口+1TB 7200转 HDD* |
| 网卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩展槽 | ≥1 个 PCI 插槽 ; ≥1 个PCIe x1 插槽 ; ≥1 个PCIe x16 插槽； ≥2 个 M.2 插槽 ; 可选1 个 SD 4.0 媒体卡读卡器 |
| 键盘，鼠标 | USB有线键盘、鼠标 |
| ★接口 | 整机USB接口≥9个（原生），含1个USB-C接口（最多可扩展至14个USB接口），  整机USB3.2接口≥7个（原生）（最多可扩展至10个USB 3.2接口），  前置USB 3.2≥4个，  后置USB 3.2≥3个，  HDMI接口≥1个（原生），DP接口≥1个（原生） |
| *显示器* | *≥23.8寸及以上WLED ， HDMI接口或DP接口≥1个，分辨率不低于1920\*1080，刷新频率不低于100Hz* |
| 操作系统 | 出厂预装windows 11 正版操作系统 |
| *电源* | *≥200W 节能电源，电源能效不低于92%，最大支持400W* |
| *机箱* | *立式机箱，采用蜂窝结构，机箱体积≤16.5L，免工具拆卸。* |
| *质保* | *投标人承诺提供整机5年制造商质保（含显示器），5年制造商免费上门服务。* |
| *备注* | *1、为了统一管理，所投台式计算机和显示器必须为同一品牌，所投产品需获得节能认证、环保认证，投标时提供证书复印件，加盖投标人公章。2、所投产品最终注册用户为扬州大学附属医院，可通过官方400查询，原厂原配，不接受后期第三方改配。* |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **技术参数要求** |
| **2** | **商用台式机二（20台）** |
| *CPU* | *I7-12700及以上，（不接受非intel系列CPU）* |
| *主板* | *Intel Q670 芯片组及以上，（不接受B、H等其他系列芯片组）* |
| *内存* | *≥16G DDR4 3200MHz内存，最大支持64G内存* |
| 显卡 | 集成显卡 |
| *声卡* | *集成HD Audio 声卡,前置通用音频接口，后置音频输出接口* |
| *硬盘* | *≥256G SSD固态硬盘 M.2接口+1TB 7200转 HDD* |
| 网卡 | 集成10/100/1000以太网卡，支持无线网卡 |
| ★扩展槽 | ≥1 个 PCI 插槽 ; ≥1 个PCIe x1 插槽 ; ≥1 个PCIe x16 插槽； ≥2 个 M.2 插槽 ; 可选1 个 SD 4.0 媒体卡读卡器 |
| 键盘，鼠标 | USB有线键盘、鼠标 |
| ★接口 | 整机USB接口≥9个（原生），含1个USB-C接口（最多可扩展至14个USB接口），  整机USB3.2接口≥7个（原生）（最多可扩展至10个USB 3.2接口），  前置USB 3.2≥4个，  后置USB 3.2≥3个，  HDMI接口≥1个（原生），DP接口≥1个（原生） |
| *显示器* | *≥23.8寸及以上WLED ， HDMI接口或DP接口≥1个，分辨率不低于1920\*1080，刷新频率不低于100Hz* |
| 操作系统 | 出厂预装windows 11 正版操作系统 |
| *电源* | *≥200W 节能电源，电源能效不低于92%，最大支持400W* |
| 机箱 | *立式机箱，采用蜂窝结构，机箱体积≤16.5L，免工具拆卸。* |
| *质保* | *投标人承诺提供整机5年制造商质保（含显示器），5年制造商免费上门服务。* |
| *备注* | *1、为了统一管理，所投台式计算机和显示器必须为同一品牌，所投产品需获得节能认证、环保认证，投标时提供证书复印件，加盖投标人公章。2、所投产品最终注册用户为扬州大学附属医院，可通过官方400查询，原厂原配，不接受后期第三方改配。* |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **技术参数要求** |
| **3** | **商用台式一体机（10台）** |
| CPU | *intel i5-12500* |
| 主板 | *Intel Q670 芯片组及以上，（不接受B、H等其他系列芯片组）* |
| 内存 | *≥8G DDR4 3200MHz内存，最大支持64G内存* |
| 显卡 | *集成显卡，支持2G独立显卡* |
| 声卡 | 集成HD Audio 声卡 |
| 硬盘 | *≥512G SSD固态硬盘 M.2接口* |
| ★网卡 | 集成10/100/1000以太网卡，无线网卡，蓝牙 |
| 键盘，鼠标 | USB有线键盘、鼠标 |
| ★接口 | 1 个 USB 3.2 Type-C端口；5 个 USB 3.2 Type-A端口；1 个 RJ-45； 1 个 HDMI 1.4；1 个 DP端口 |
| 显示屏 | *≥23.8寸及以上WLED ， HDMI接口或DP接口≥1个，分辨率不低于1920\*1080* |
| 操作系统 | 出厂预装windows 11 正版操作系统 |
| 电源 | *不高于120W 节能电源* |
| 质保 | *投标人承诺提供整机5年制造商质保（含显示器），5年制造商免费上门服务。* |
| 备注 | *1、为了统一管理，所投台式计算机和显示器必须为同一品牌，所投产品需获得节能认证、环保认证，投标时提供证书复印件，加盖投标人公章。2、所投产品最终注册用户为扬州大学附属医院，可通过官方400查询，原厂原配，不接受后期第三方改配。* |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **技术参数要求** |
| **4** | **信创台式机（20 台）** |
| *CPU* | *采用国产海光C86-3G处理器，CPU物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz，末级缓存缓存容量≥16MB，典型功耗≤65W；* |
| *内存* | *配置≥8GB DDR4内存，内存读写速率≥3200MT/s，单内存插槽最大支持容量≥32GB，内存插槽满配时提供的最高内存容量≥128GB；* |
| *显卡* | *配置独立显卡，显存容量≥2GB ，显存位宽≥64bit，至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 2种显示接口，并与显示器接口相匹配；* |
| 声卡 | 集成声卡，支持5.1声道； |
| *硬盘* | *配置≥1\*256GB M.2 固态硬盘+ 1\*1T机械硬盘* |
| 网卡 | ≥1个千兆自适应有线网卡； |
| ★扩展槽 | ≥2个PCIe x16, ≥1个PCIe x8, ≥1个PCIe x1； |
| 键盘，鼠标 | 原厂USB接口有线键盘鼠标； |
| ★接口 | USB总数≥11个，其中USB3.0接口≥9个，≥1个M.2接口 PCIE4.0协议， |
| 噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应≤3.0 Bel； |
| *显示器* | *≥23.8寸及以上WLED ， HDMI接口或DP接口≥1个，分辨率不低于1920\*1080* |
| 操作系统 | 预装正版麒麟操作系统； |
| *电源* | *≥200W电源；* |
| *机箱* | *机箱体积≥15L；* |
| 操作系统备份还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态（非系统自带功能）； |
| *质保* | *中标后提供原厂整机5年质保函（含显示器）、5年原厂免费上门服务函。* |
| 产品部件保障 | 供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品，需提供所投产品原厂商承诺函。 |
| 售后服务 | 所投计算机产品厂商具有客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证 |
| *备注* | *1、为了统一管理，所投台式计算机和显示器必须为同一品牌，所投产品需获得节能认证、环保认证，投标时提供证书复印件，加盖投标人公章。2、所投产品最终注册用户为扬州大学附属医院，可通过官方400查询，原厂原配，不接受后期第三方改配。* |

二、供货要求：

1、交货时间：签约后并非一次性供货，应按照我院实际应用需求及时供货，合同签订后，接到我院通知之日起1日之内按需供货，交货地点：扬州大学附属医院指定地点。如中标人出现2次或以上不能按照院方要求供货的情况，医院可单方面解除合同；

2、质保期自产品验验收合格之日开始计算；

3、投标报价中包含货物报价、售后服务等各种费用及各项税金。

4、付款方式：按照每个月作为一个结算周期，即以上个月所供货物的部门签收单和信息化处的设备验收合格单作为结算凭证，次月15日前开具同等金额和明细的发票跟院方结算，院方签收发票后30个工作日内全额付款。

三、安装及验收

1、设备安装、调试工作完成后7个工作日内，由采购人单位组织现场验收，按国家相关验收规范、招标文件及投标文件约定产品、型号、规格、数量等全部技术参数要求进行验收，提供国家权威机构出具的相关检测报告加盖生产厂家公章，提供原厂整机5年质保函（含显示器）、5年原厂免费上门服务函，并出具设备验收报告。

2、如货物验收时发现货物的质量指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被视为不合格，采购人有权拒收或要求赔偿。验收完毕后采购人、中标人双方在验收报告上签名。

四、服务要求

2.1 提供扬州大学附属医院本次采购的计算机设备的日常安装、调试、维护、维修等服务；

2.2根据各类职能科室的医疗应用环境和信息化需求，安装调试HIS系统、PACS系统、LIS系统、RIS系统、CIS系统、EMR系统、PEIS系统、CDSS系统、ICIS系统、MWRS系统、CRM系统、DIGI-OR系统、OA系统、HUIS系统、OA系统、手麻系统等，根据院方要求做好新旧计算机设备的数据迁移、设备搬迁，并提供网络配置、内外网切换、外设配置等服务；

2.3为了保障服务质量，投标人承诺提供不少于2名本公司计算机专业服务人员7×24小时×5年上门服务（开始时间按每批次电脑验收合格开始计算）；投标文件中需提供投标人为现场服务人员缴纳的近3个月中任意一个月的社保部门出具的社保证明；

2.4 本项目不接受联合体投标；

2.5 中标后不允许分包或转包；

2.6如遇到院方职能部门搬迁或者办公地点更换，中标人应积极配合院方做好计算机等设备迁移、安装、调试等工作，并承诺额外增加足够多的计算机专业服务人员参加应急服务（含夜间及节假日）。至少提供2名急服务人员名单，计算机专业大专及以上学历，提供投标人为应急服务人员缴纳的近3个月（2024年5月份-2024年7月份）社保部门出具的社保证明和学历证明材料。（提供承诺函，加盖投标人公章。）

2.7根据我院计算机设备的不同应用场景和各部门业务需要，新旧设备更替安装调试时间由信息化处统筹安排。

2.8 现场服务要求：

a、服务地点：扬州大学附属医院东西院区；

b、服务响应时间：一般故障2小时内响应并在4小时内恢复设备，如不能在规定时间内排除故障，必须在8小时内提供同等型号或以上的备用机供科室免费使用，全年无休，含节假日和夜间上门服务。（提供承诺函，加盖投标人公章。）

c、巡检要求：每三个月对所供产品巡检一次，并向院方提交书面巡检报告，对巡检中发现的潜在隐患提出改正建议，及时通知院方；

d、综合服务考核：中标人在服务过程中，如出现因故不能按时提供服务的情况，如每月全院出现两次以上科室对服务质量，服务水平，服务响应等投诉，医院将对中标人扣款考核，有第三次（含第三次）投诉每增加一次扣款人民币2000元，如连续两个月每月都有三次或以上有责任投诉，医院可单方面解除合同；（提供承诺函，加盖投标人公章。）

e、现场服务月考核

我院信息化处每月定期对现场服务人员进行日常服务考核。

评分标准及评分细则

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 评分标准 |
| 报价  （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术性能  （42分） | 1、所投台式机、一体机、信创电脑技术参数指标全部符合得30分,每有1项“★”参数负偏离扣2分，每有1项非“★”参数负偏离扣1分，扣完为止；  2、所投商用台式机（序号1-3）产品平均无故障时间MTBF≥100万小时，每多10万小时加2分，满分4分（提供第三方机构出具的产品检验证书，扫描上传）；  3、所投商用台式机（序号1-3）产品噪声声压级低于12分贝得2分，小于低于11分贝得4分，其余不得分。（提供第三方机构出具的产品检验证书或报告，扫描上传）  4、所投信创台式机原厂售后服务通过符合GB/T27922《商品售后服务评价体系》标准的认证，十二星级得4分，五星级得2分，其余不得分。（投标时提供证书复印件或国家市场监督管理总局官网截图证明） |
| 业绩  （8分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似行业业绩（合同内容中至少包含台式计算机）的，每有1个得2分，本项最高得8分。  （须提供合同原件和对应的发票扫描上传，提供的材料不完整不得分） |
| 售后服务方案  (10分) | 投标人针对本项目需求提供售后服务方案，根据投标人优于项目需求中的服务内容包含但不限于售后服务团队、应急服务团队、服务响应时间、巡检服务方案、服务保障措施及满意度评价等进行打分：  方案阐述详细、服务运维体系健全、售后服务及运维内容完整合理的得10分；  方案阐述较详细、服务运维体系比较健全、售后服务及运维内容比较完整合理的得7分；  方案阐述简单、服务运维体系一般、售后服务及运维运维内容不完整的得4分；  该项未见阐述不得分。 |
| 项目实施保障  （6分） | 1、投标人具有ITSS信息技术运行维护三级及以上认证证书且在有效期内的，得3分；  2、投标人具有质量管理体系认证证书且在有效期内的，得1分；  3、投标人具有售后服务认证证书（五星级）且在有效期内的，得1分；  4、投标人具有信息安全管理体系认证证书且在有效期内的，得1分；  注：上述1-4项投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 项目组成员  （4分） | 1、项目组成员具有计算机硬件工程师证书或网络工程师证书的，每一名得2分，总分2分；  2、项目组成员具有人社部颁发的计算机维修工三级及以上证书的，每一名得2分，总分2分；  注：上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件以及2024年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料的电子件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。同一人具有多个证书的按一个计分，不重复计分。 |

**三投标人须知**

**（一）编制要求**

1、投标人应在仔细阅读院内公开谈判文件的基础上，按招标方要求认真编写投标文件，并加盖投标单位公章。投标人提供的投标文件必须真实、详尽。所有投标文件须有总目录和总页码，每份标书从起始页依次插入连续的页码。投标文件袋须密封良好并加盖骑缝印章，送达指定地点，逾时送交的材料概不接受。

2、投标人在收到院内公开谈判文件后，若有疑问应以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）在规定时间前向招标人提出。招标人将所有问题集中后在统一答复所有投标人。

3、明确标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。所有投标资料均需A4纸打印，按照院内公开谈判文件规定的顺序装订。

**（二）资格审查要求**

**1、 2024年9月23日17：00前须向招标人提供书面法人授权委托书、供应商参加院内公开谈判确认函、营业执照复印件，该授权委托代理为项目指定联系人。**

投标人资质要求

1 投标人要求

投标人必须是具有独立法人资格的公司。

投标人认为需要提供的资质文件

2 承担本项目能力和资格的有关资格证明材料

1) 由工商局签发的投标人工商营业执照副本复印件（加盖公章）；

2) 投标人各类资质证书材料复印件（加盖公章）

3) 实施交付能力：投标方必须具备在扬州本地提供本地化实施开发项目和提供后续服务的能力，且提供必要的使用、配置、系统集成及二次开发培训等相应的知识转移服务。

4) 近三年以来完成相关项目一览表，在表中需注明完成该项目的项目经理；

5) 投标方必须由法定代表人或其委托代理人（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证原件参加投标、开标仪式，在评标过程中随时接受评委就投标文件内容提出的质询，并予以解答。

**（三）投标文件要求**

1、**投标文件的组成**：

1.1资格审查文件（结合上述资格审查要求，须单独装订编页码做目录，A4纸打印并在封面注明“资格审查文件”），所有复印件需加盖公章：

（1）针对本项目院内公开谈判的授权委托书；

1. 企业法人营业执照；
2. 企业资质证书；
3. 由社保部门出具的投标人为授权委托人及院内公开谈判经办人缴纳的**近三个月中任意一个月的**养老保险费用的证明材料；

**1.2报价文件**

（1）投标函

（2）授权委托书

（3）投标报价

**以上投标文件组成及报价要求将作为否决投标单位标书的重要条件。**

**（四）开标、评标**

1、开标时，招标方代表或监管部门或投标单位检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封读标。投标文件一经开封不得进行改动。

2、初步评审要求：开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整；是否有计算错误。投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件：

（1）投标文件不响应院内公开谈判文件要求的；

（2）投标函未盖投标人的企业及企业法定代表人印章并签字的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章并签字的；

（3）投标文件的关键内容模糊、无法辨认的；

3、评标小组先评审技术文件，后评审报价文件。

4、严格按照扬州大学采购管理暂行办法，组成项目评标小组。严格按招标文件，公平、公正、科学、严谨地对投标文件进行综合评定。

5、院内公开谈判程序：

**（1）资格审查；（2）投标单位自我介绍，方案介绍；（3）价格谈判及二次报价。**

6、定标

综合得分第一的为中标单位。

**四、投标文件格式及附件要求**

**目录**

（一）资格审查

1、针对本项目的授权委托书原件；

2、企业法人营业执照；

3、企业资质证书；

4、由社保部门出具的投标人为经办人及投标报名项目负责人缴纳的近三个月中任意一个月的养老保险费用的证明材料；

5、投标单位不在供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图，并盖章；

6、需求响应表（格式自拟）；

7、投标人认为需要提供的其他材料。

（二）报价文件

1、投标函

2、授权委托书

3、投标报价

4、供应商廉洁自律承诺书

**授权委书**

本授权委托书声明：我(姓名) 系(投标人名称) 的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在 项目院内公开谈判活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字)

日期： 年 月 日

代理人姓名：签字：

身份证复印件：

承诺书(一)

致：扬州大学附属医院（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位 **项目**的院内公开谈判，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。

拟任现场负责人为。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。

单位：（公章）

法定代表人签字：

项目负责人签名：

年 月 日

**投标函**

招标人： 扬州大学附属医院

根据已收到贵方院内公开谈判的项目的院内公开谈判文件，遵照扬州大学采购管理暂行办法，我单位经研究上述院内公开谈判文件的投标须知、合同条件、技术规范、和其他有关文件后，我方投标报价为 万元。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：

**投标报价**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标内容** | **报价** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 其他条件 |  | |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期：

**供应商廉洁自律承诺书**

扬州大学附属医院2024年计算机年度供应采购项目院内公开谈判是实行公开、公平、公正的阳光工程，给予了每个供应商平等竞争的机会。作为参与此次院内公开谈判活动的承包商,我公司现郑重作出以下承诺：

一、遵守《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购的各项法律、法规和制度以及《扬州大学采购管理暂行办法》的规定。

二、客观真实反映自身情况，按规定接受采购供应商资格审查,不提供虚假材料，不夸大自身技术和提供服务的能力。

三、以合法正当的手段参与采购的公平竞争。不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，不以不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、评审机构行贿或者提供其他不正当利益。

四、在采购活动中，认真履行规定义务,包括:遵守采购程序，按要求编写投标、响应文件，并保证投标、响应文件内容的真实可靠；按时递交投标、响应文件；在评标、谈判现场遵守相关纪律，不影响正常的采购秩序。

五、自觉接受采购监督管理部门及其他相关部门的监督检查。

**如违反以上承诺，我公司愿承担一切法律责任，并接受采购监督管理部门及其他相关部门依法作出的处罚。**

承诺单位（盖章）

法定代表人（授权代表签字）：

2024年 月 日